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1. Назначение
Программа для ЭВМ «Мобильное приложение ZONT» (далее — ПО) является мобильным приложением платформы ZONT для смартфонов и планшетов на Android и iOS. В ПО владелец контроллеров ZONT следит за системой отопления, охраной и другим оборудованием и управляет ими удалённо. ПО работает вместе с программой для ЭВМ «Серверное ПО ZONT»: получает от неё данные и передаёт через неё команды на контроллеры.
Исключительные права на ПО принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Зонт Онлайн» (ИНН 5245031037, ОГРН 1195275047582).
2. Пользователи ПО
	Категория
	Возможности

	Владелец
	Полный доступ к своим контроллерам: мониторинг, управление, настройка, совместный доступ, оплата услуг

	Пользователь с совместным доступом
	Работа с устройством в пределах полномочий, выданных владельцем

	Гость
	Просмотр и управление в гостевом режиме, включённом владельцем

	Демо-пользователь
	Ознакомление с ПО на демонстрационных устройствах без регистрации


3. Состав функций
3.1. Учётная запись и вход
· Регистрация новой учётной записи (имя, телефон, электронная почта, пароль) с принятием Условий использования и Договора-оферты.
· Вход по логину и паролю; вход по QR-коду с регистрационной карты контроллера; вход по ключу доступа (passkey).
· Двухфакторная аутентификация по одноразовым кодам (TOTP) с резервными кодами.
· Восстановление пароля.
· Демо-режим.
3.2. Мониторинг
· Отображение текущих показаний: температура воздуха и теплоносителя, давление, влажность, напряжение питания и других датчиков контроллера.
· Состояние котлов (работа горелки, мощность, ошибки), контуров отопления и горячего водоснабжения («Отопление активно», «ГВС активно»).
· Состояние входов и выходов контроллера, радиодатчиков (вкладка «Радио»).
· Вкладка «Сводка» — общая картина по всем устройствам учётной записи.
· Графики показаний за выбранный период по выбранным датчикам (вкладка «Графики»).
· Журнал событий устройства (вкладка «События») и сводный список «Важные события».
· Диагностика связи и состояния контроллера (вкладка «Диагностика»).
3.3. Управление отоплением
· Изменение целевой температуры контуров отопления и ГВС.
· Переключение режимов работы (вкладка «Режимы»).
· Настройка недельных расписаний работы контуров в редакторе расписаний.
· Управление выходами и розетками контроллера (вкладка «Управление»).
· Защита от случайного нажатия: подтверждение команд управления.
3.4. Охрана
· Постановка объекта на охрану и снятие с охраны (вкладка «Охрана»).
· Отображение состояния охранных зон и датчиков.
· Уведомления о срабатывании датчиков и включении сирены.
3.5. Уведомления
· Push-уведомления об авариях котлового и отопительного контуров, срабатывании датчиков, тревогах охраны, запросе тепла и других событиях.
· Выбор событий, о которых присылаются уведомления, в настройках устройства.
3.6. Карта и транспорт
· Карта устройств с отображением местоположения объектов с GPS/ГЛОНАСС-трекерами.
· История перемещений, поездки, график скорости.
· Геозоны: задание областей на карте и контроль входа/выхода объекта.
· Отображение местоположения пользователя относительно объекта.
3.7. Камеры
· Просмотр видео с подключённых IP-камер (протокол RTSP) на вкладке «Камеры».
3.8. Сценарии и логика
· Создание сценариев автоматизации и алгоритмов работы контроллера в визуальном блочном редакторе без программирования.
3.9. Добавление и настройка устройств
· Добавление контроллера по серийному номеру: сканирование QR-кода регистрационной карты или ввод вручную.
· Регистрация SIM-карты контроллера.
· Подключение контроллера к сети Wi-Fi 2,4 ГГц с передачей параметров сети со смартфона.
· Изменение настроек контроллера (GSM, Wi-Fi, входы, датчики температуры, контуры, оповещения) и мастер первичной настройки.
· Группировка устройств, переименование, перемещение в группы, замена устройства, передача в другую учётную запись, удаление из учётной записи.
3.10. Совместный доступ
· Выдача доступа к устройству другому пользователю ZONT с выбором полномочий.
· Гостевой режим.
· Публикация данных устройства.
· Журнал доступа («История обращений»).
3.11. Интеграции
· Подключение голосовых помощников: Яндекс Умный дом с Алисой, Сбер Салют.
· Передача событий во внешние системы через веб-хуки.
3.12. Баланс, тарифы и платежи
· Отображение баланса лицевого счёта, пополнение баланса, оплата по счёту.
· Выбор тарифа («Базовый», «Профи»), оформление подписки PRO.
· Автоплатёж.
· История транзакций.
3.13. Безопасность
· PIN-код на запуск ПО.
· Вход по биометрии (отпечаток пальца, Face ID).
· Обмен данными с сервером по защищённому протоколу HTTPS.
3.14. Персонализация
· Цветовая тема интерфейса (основной, вторичный, фоновый и служебные цвета), анимации.
· Режим мониторинга (постоянно включённый экран для настенного планшета).
· Галерея иконок для устройств и элементов.
3.15. Поддержка
· Чат с технической поддержкой и история обращений.
· Новости и публикации платформы ZONT.
4. Поддерживаемые платформы
	Платформа
	Минимальная версия

	Android
	7.0

	iOS / iPadOS
	15.7


5. Ограничения
· Для работы ПО требуется подключение к Интернету и к «Серверному ПО ZONT».
· Состав вкладок и доступных функций на экране устройства зависит от модели контроллера, его конфигурации и тарифа.
· Подключение контроллера к Wi-Fi поддерживается только для сетей диапазона 2,4 ГГц.
